**木伏緑地トイレ整備に伴う地下駐輪場耐荷重結果**

エリア外

検討結果　エリア4　（14.5ＫＮ/㎡　）

**北　上　川**

**凡　例**

緑地範囲（Ａ＝4042.06㎡）

駐輪場上屋等既存施設

河川管理通路（緑地と同じ高さ）

検討結果　エリア1 （6.8ＫＮ/㎡　）

検討結果　エリア2　（7.3ＫＮ/㎡　）

検討結果　エリア3　（17.3ＫＮ/㎡　）

旭　橋

開運橋